**Technická specifikace**

**Ulice Dukelských hrdinů**

Odstranění podkladů frézováním, součástí provádění prací je osazení silničních obrubníků a zámkové dlažby na přilehlých chodnících.

Oprava povrchu bude provedena novou vrstvou ACO tl.50mm, součástí opravy bude provedení případné vyrovnávky.

Povrchy budou provedeny i u současných vjezdů na soukromé pozemky.

**Ulice ČSA**

V ulici ČSA bude úprava povrchů zahrnovat frézování asfaltového povrchu vč. jeho odvozu a uložení na recyklační plochu.

Oprava povrchu bude provedena novou vrstvou ACO tl.50mm, součástí opravy bude provedení případné vyrovnávky.

Součástí nového stavu bude i výšková úprava uličních vstupu/ vpustí.

**Ulice Nádražní**

V ulici Nádražní bude úprava povrchů zahrnovat frézování asfaltového povrchu vč. jeho odvozu a uložení na recyklační plochu.

Oprava povrchu bude provedena novou vrstvou ACO tl.50mm, součástí opravy bude provedení případné vyrovnávky.

Součástí nového stavu bude i výšková úprava uličních vstupu/ vpustí.

Součástí prováděných prací je i případná výměna stávajících poničených silničních obrubníků.